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Trabajo Práctico N.º 4: Resolución de los ejercicios
Transformadas de Laplace - EDO - Circuitos eléctricos - MATLAB
Documento de apoyo para resolución simbólica, verificación de condiciones iniciales y análisis de circuitos mediante MATLAB.
1) FUNCION ESCALON UNITARIO
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2) FUNCION ESCALON UNITARIO
PVI de ecuaciones diferenciales
Resolver los siguientes problemas de valores iniciales y comprobar las condiciones iniciales.
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Paso 1. Escribir g(t) con heaviside
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2. Transformar la EDO para ode45
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¿Qué hace fun?
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y(1) es y 
y(2) es y′

 3. Resolver con ode45
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3) Circuito RLC con fuente salto unitario

Se conectan en serie R = 3, L = 0.1 hy y C = 0,05 F.Se alimenta el circuito con una tensión E(t)= cos t en el intervalo 0 ≤ t ≤ 3π. En t = 0 la carga del capacitor y la corriente son nulas.

a) Hallar la expresión de q(t) e i(t).
b) Para un tiempo suficientemente grande, ¿qué comportamiento tendrán q(t) e i (t)?
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La funcién se enciende en t = 7 y se apaga en ¢ = 2m:

o) = H(t—

" H(t—2m)
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£ - 8(t) double(heaviside(t-pi) - heaviside(t-2%p1));
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Tenemos:
Y +y=g(t)
Despejamos:
Y = —y+g(t)
Definim
n=y
=y

Entonces:

e
Y=~y +g(t)
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fun = B(L,y) [¥(2); -y(+E(D)];
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y(0) =0, Y(0)=1
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@ MATLAB

yo=[e1];
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© MATLAB

[t,y] = odeas(fun, [0 4°pil,ye);
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clear
ac
Close a1l

syms t

% Funcion por medio de Heaviside
& = heaviside(t-pi) - heaviside(t-2°1);

% Mostrar funcion
dispE(t) = *)
pretty(g)

% Graficar
Fplot(e, [0 3pil, " Lineuidth’,2)

grid on
xlabel(*t")

ylabel("g(t)")

‘title(*Funcion g(t) utilizando Heaviside')

xLine(p1, "
xLine(27p1, "
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