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Clasificacién general Materiales granulares (35% o menos del total de la muestra pasada por el nim. 200)

A1

Grupo de clasificacion  A-1-a A-lb

Andlisis de tamiz
(porcentaje de paso)
Nim. 10 50 méx.

Nim. 40 30 max. 50 max.
Nim. 200 15 méx. 25 max.

A2

A-3 A-2-4

51 min.
10 max. 35 max.

A-2-5 A-2-6 A-2-7

35 max. 35 max. 35 max.

Caracterfsticas de
Ia fraccién de paso
ndm. 40

Limite liguido

Indice de plasticidad 6 méx.

40 méx.
NP 10 max.

41 min. 40 max. 41 min.
10 max. 11 min. 11 min.

Tipos comunes Fragmentos de roca,
de materiales gravay arena
significativos

constituyentes

Arena
fina

Limo o grava arcillosa y arena

Clasificacién general
de la subrasante

Excelente a bueno
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Clasificacién general Materiales granulares (35% o menos del total de la muestra pasada por el nim. 200)

AT
AT-5*
Grupo de clasificacion A4 A A6 A6
Andlisis de tamiz (porcentaje de paso)
Nim. 10
Niim. 40
Niim. 200 36 min. 36 min. 36 min. 36 min.
Caracterfsticas de
a fraccién de paso
niim. 40
Limite liquido 40 méx. 41 min. 40 méx. 41 min.
Indice de plasticidad 10 méx. 10 méx. 11 min. 11 min.
Tipos comunes de materiales
significativos constituyentes Suelos limosos Suelos arcillosos

Clasificacién general de la subrasante Regular a malo

*Para A-7-5, PI < LL — 30
fPara A-7-6, PI > LL — 30
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Indice de plasticidad
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