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Saberes que se integran en el laboratorio N°1
Saberes conocer: Cifras Significativas. Errores en las mediciones. Error absoluto. Error relativo. Propagación de errores. Forma correcta de expresar una medición. Magnitudes fundamentales y derivadas. Partes y formato de un informe de laboratorio. 
Saberes hacer:	Medición de Magnitudes directas e indirectas. Manipulación de instrumentos de medida. Interpretación de resultados. Planteo de hipótesis. Elaboración de informes.
Saberes ser: Cumplimiento de horarios para la realización de laboratorios. Cumplimientos de normas de presentación de informes. Respetar los compromisos (tareas y plazos) contraídos con el grupo. Colaborar con el grupo. Proactividad para la realización de los laboratorios. Mantener la confidencialidad de lo realizado.

Saberes ser (transversal para todos los RA)
Participar activamente en las clases. Respetar a docentes y compañeros. Respetar los compromisos (tareas y plazos) contraídos con el grupo y mantener la confidencialidad. Comportarse con honestidad e integridad personal. Cumplir con las fechas de entrega de informes. Respetar los horarios. Asistir a clase con el material de estudio e insumos necesarios para realizar las actividades previstas (lápiz, birome, gomas, hojas, reglas, calculadora, etc.).  

Objetivos del laboratorio
· Obtener la medición directa e indirecta de una magnitud determinada. 
· Aplicar los conceptos de cifras significativas.
· Determinar los errores en las mediciones. 
· Expresar en forma correcta una medición. 
· Comprender los conceptos asociados a la propagación de errores.


Introducción a los fundamentos teóricos


Estudiar a partir del material de lectura denominado Errores, provisto por la cátedra.


Desarrollo del Laboratorio

Forme grupos de cuatro o cinco integrantes, leer las consignas de cada ensayo y realizar las experiencias.


Ensayo N°1:

1- Con una hoja construir un avión de papel
2- Buscar en el patio un sitio adecuado para lanzarlo 
3- Lanzar el avión de papel, marcando el lugar de lanzamiento y el lugar de aterrizaje
4- Cada integrante debe medir la distancia (en pasos/pies) desde el lugar de lanzamiento hasta el lugar de aterrizaje
5- Calcular el error absoluto de las mediciones (∆D)
6- Calcular el error relativo de las mediciones (ε)
7- Calcular el error relativo porcentual (ε %)
8- Expresar el valor correcto de la medición de la Distancia D.


Ensayo N°2:

1- Se realizará la medición de una distancia mediante la asistencia del programa Google Earth
2- Una vez abierto el programa buscar el lugar Ciudad de Oberá
3- Ya en la Ciudad de Oberá identifique el Centro Cívico y también el Ingreso a la Facultad de Ingeniería
4- Considerando que se va en automóvil desde el ingreso de la Facultad de Ingeniería hasta el Centro Cívico (respetando las manos y contra manos). ¿Qué distancia se recorre?
5- Cada integrante del grupo debe utilizar el instrumento Regla, opción Ruta, del Google Earth, y determinar la distancia total del recorrido en metros.
6- Calcular la distancia promedio recorrida (Dmed)
7- Calcular el error absoluto de las mediciones (∆D)
8- Calcular el error relativo de las mediciones (ε)
9- Calcular el error relativo porcentual (ε %)
10- Expresar el valor correcto de la medición de la Distancia D.
11- Medir ahora el Desplazamiento entre el Centro Cívico y el ingreso a la Facultad de Ingeniería (valor correcto de la medición).
12- Considerando como ejes de coordenadas los puntos cardinales (con origen en el Centro Cívico), expresar el vector Desplazamiento en coordenadas canónicas.
13- En sus palabras, definir el concepto de Trayectoria y Desplazamiento, aplicado a este ensayo.


Ensayo N°3:

1- Se calculará la superficie de un objeto plano con dimensiones inferiores a 1m por lado
2- Con la ayuda de una regla medir los lados necesarios para el cálculo del área del objeto elegido, cada integrante debe medir individualmente el objeto.
3- Calcular el valor correcto de la medición de cada lado seleccionado ()
4- Teniendo en cuenta la Propagación de Errores en el producto, calcular el Área del objeto seleccionado



Preguntas a incluir en la elaboración de las conclusiones

Para un instrumento de medición dado, ¿qué importancia tiene el tamaño del objeto a medir respecto al error relativo porcentual de medición?  Justificar la respuesta.

Cuál es la mejor manera de medir una magnitud si el instrumento es el mismo ¿a) una persona hace una sola medición?, ¿b) una persona hace varias mediciones?, c) varias personas hacen varias mediciones? Justificar la respuesta
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